## Logskema/logbøger

Logskemaet kopieres, nummereres og indsættes i et ringbind eller i et elektronisk kartotek. Logbogen opbevares hos driftsansvarlige og skal kunne fremvises ved eftersyn eksempelvis af beredskabsmyndigheden ved brandsyn eller et akkrediteret inspektionsorgan.

For ABA-anlæg, sprinkleranlæg og visse andre brandtekniske installationer har leverandøren ofte udarbejdet særskilte logskemaer der benævnes ”Driftsjournaler”.

For disse anlæg benyttes de af leverandøren udarbejdede logskemaer, i henhold til leverandørens anvisninger.

Der bør laves logskema for hver enkelt installation/kontrolpunkt.

Følgende betegnelser kan anvendes under kolonnen ”anlæg”:

ABA: Automatisk brandalarmanlæg.

AVA: Automatisk varslingsanlæg.

VSV: Vandfyldte slangevinder.

ABDL: Automatisk branddørlukningsanlæg.

AVS: Automatisk sprinklingsanlæg

F&P: Flugt- og panikbelysning

ABV: Automatisk brandventilation

RU: Røgudluftningsåbninger.

DØR: Branddøre.

## Eksempel på logskema

|  |
| --- |
| Logskema for \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Dato | Anlæg | Hændelse | Dato for opfølgning | Opfølgning udført | Initialer |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |