Midtjysk Brand & Redning- Myndighed og Forebyggelse- tlf.: 89 70 35 99 – mogf@mjbr.dk

Layout: Silkeborg Kommune · Brand og redning · 10147 · 06.22

Informationsliste

Øvelser/nyansættelser

# Der foretages en rundgang, hvor placering og funktion af følgende gennemgås:

* Ophængte flugtvejsplaner
* Brand- og evakueringsinstrukser
* Slukningsudstyr
* Alarmtryk og varslingstryk
* Branddøre
* Placering af flugtveje/flugtvejsdøre

Gennemgang af Brand- og evakueringsinstruks. Indhold, adfærd og funktion. Gennemgang af Instruks for forebyggelse af brand. Indhold, daglig adfærd og funktion.

# Kort information om brandtekniske installationer:

* Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA). Varslingsanlægget startes. Brandvæsenet tilkaldes automatisk.
* Automatisk varslingsanlæg. Tonevarsling eller talevarsling, der siger ” ”.

Internt varslingsanlæg. Der skal ringes 112, brandvæsenet tilkaldes IKKE automatisk.

* Automatisk sprinkleranlæg (AVS). Begrænser/slukker brand. Brandvæsenet tilkaldes automatisk.
* Branddøre. Skal holdes lukkede til hverdag. Må ikke blokeres.
* Automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Lukker ved røgudbredelse. Må ikke blokeres.
* Røgventilation. Udlufter røg i eksempelvis trapperum. Tryk sidder normalt ved udgange.

På steder med Automatisk Brandalarmeringsanlæg (ABA) kan forholdsregler for undgåelse af

blinde alarmer gennemgås.

Ved evakuering sørger læreren/personalet/den evakueringsansvarlige/den sidste person, at der ikke er personer/elever/personale/kunder/gæster i lokaler/kontorer/kantiner/rum/toiletter og gangarealer og lukker døre.

På samlingsstedet foretages optælling, og hvis der mangles personer, gives

besked til brandvæsenet ved dets ankomst.

Den driftsansvarlige/sikkerhedsansvarlige/evakueringsansvarlige udpeges.